**项目编号：PZY202305013**

**平昌县中医医院**

**医疗设备维修维保服务采购项目**

**比**

**选**

**通**

**知**

**书**

**平昌县中医医院 编制**

**二〇二三年七月**

**目 录**

[第一章 比选人资格证明文件 5](#_Toc80017519)

[第二章 服务技术规格、商务条件说明 6](#_Toc80017520)

[第三章 开标和评标](#_Toc80017522) 7

**第一章 比选人资格证明文件**

1、营业执照副本复印件或事业单位法人证书（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；③复印件加盖公章。）

2、银行出具的资信证明。

1. 具备良好商业信誉的证明材料。

4、截止比选日期前十个月内任意一个月的依法缴纳税收及社会保障资金证明，不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料。

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

6、参加政府采购活动前 2 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

8、被授权代表的身份证明文件复印件。

9、比选人近两年以来具有2个及以上的同类放射设备维护保养服务业绩的证明。（提供合同复印件）。

说明：

**1）比选人提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖比选人公章。**

**2）比选人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。**

# 第二章 服务技术、商务条件说明

**一﹑维保服务内容：**

1、2台CT(CT Britht speedELite、OptimaCT670)含（高压注射器）、1台飞利浦DSA（含高压注射器）、1台上海康达数字胃肠机、2台DR。

2、彩超主机飞利浦iu22和迈瑞N6各1台，均包括探头。

3、富士胃肠镜（2条胃镜，1条肠镜）。

4、奥林巴斯电子腹腔镜维修，型号： WA50012A。

**二﹑技术要求：**

▲1、每年度定期校准和保养四次（节假日或医院临时指定的时间除外），定期保养包括机器清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查、软件的正常维护升级、非紧急性质的补救性维修和确保系统正常运行的其它服务。并提供详细书面保养报告。特殊情况时，采购方有权要求成交服务商临时安排保养服务，成交服务商应予以配合执行。

2、提供必要的的设备人工技术服务，配件≤5000 元/个免费更换，合同期内一切费用由供应商自行承担。

▲3、保修期内确保设备达到95%的开机率。

4、维保期内负责系统软件的非功能性及安全性升级。

▲5、维保服务商应根据故障情况及时派工程师赴现场维修，其中电话响应时间≤30分钟，现场响应时间≤12 小时。单次故障在24小时内恢复正常使用。

▲6、供应商应用于日常维修维护更换的配件，必须更换原装零配件，保证正规、来源合法。更换5000元配件，双方议价更换，采购方有权找中标人或其他第三方采购，更换配件不得带走。

7、供应商拟派专业的维修工程师，工程师须取厂家或相应产品生产厂商培训合格证书或中国医学装备协会维修资格证书。 (提供相应证明文件)

8、供应商对设备例行维保或维修、巡检完成后，如实填写工作记录单并交采购人相关科室负责人签字确认。工作记录单交设备使用科室留存。

**三、商务要求**

1、履约时间和方式：合同期限为1年（如服务质量好，价格合适可意向性合作3年）。

2、响应时间和方式：服务商应提供专用服务电话，接到设备使用方故障报修电话后，工程技术人员应尽快做出实质性响应，时间不得≥30分钟。

**第三章 开标和评标**

1.参加开标会的授权委托人应携盖鲜章的《授权委托书》和本人身份证原件及复印件。

如果参加开标会的是法定代表人，则应携带《法定代表人证书》复印件盖鲜章和本人身份证原件及复印。

2.投标文件的有效性

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，招标人不予受理，不得进入评标：

1. 逾期送达的或者未送达指定地点的；
2. 未按招标文件要求密封的。

(3)其他违反法律法规的行为。

3.评标

本项目的评标方法：采用综合评定法，选定价格合理、信誉度高、公司实力强的投标人，但不承诺最低价中标。

具体评标方法：详见附件。

附件：评标办法

**综合评标明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及价格权值** | **分　值** | **评分标准** | **说 明** |
| 1 | 报价10% | 10分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术要求和配置20% | 20分 | 完全符合招标文件技术要求没有负偏离得20分；存在负偏离的，与招标文件要求有“▲”号条款的负偏离每一项扣3分，其余条款每负偏离一项扣1分，扣完本项分值为止。 | 以招标文件技术要求及投标文件的应答为准。 |
| 3 | 服务方案30% | 30分 | 供应商提供的服务方案包括  ①本地化服务②岗位职责③设备服务总体流程④设备定期保养服务流程⑤设备故障维修服务流程⑥维修保养服务、项目施保障措施。服务内容齐全且内容完全满足本项目需求的得30分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容不完整或有错误的扣3分。直至本项扣完为止。  注：每有一项内容有错误（错误是指：分析内容与实际情况不符或内容前后不一致或前后逻辑错误） | 以投标文件中服务方案为准 |
| 4 | 应急方案8% | 8分 | 根据供应商提供的应急方案进行评定，应急方案包含但不限于①应急情况预期分析②应急措施③应急响应方式④应急人员配置等。服务内容齐全且内容完全满足本项目需求的得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容不完整或有错误的扣1分。直至本项扣完为止。  注：每有一项内容有错误（错误是指：分析内容与实际情况不符或内容前后不一致或前后逻辑错误） |  |
| 5 | 履约能力30% | 30分 | 1. 供应商提供同类型维保案例合同≥15份得15分；每少提供一份扣2分，直至扣完为止，无不得分。（投标人直接与医院单位签定的合同，转包合同无效）。   2、投标单位具有辐射安全许可证得2分。  3、拟派遣的自有的维保工程师持有原厂或中国医学装备协会CT或DR或MRI维修维护相关的上岗合格证且具有辐射安全与防护培训合格证书，每提供一个得3分，本项最多得9分 (提供相关人员证明文件)。  4、具有有效期内的ISO9001、ISO13485认证得4分，不提供不得分。 | 以相关证书证明材料及提供可查询相关内容的合同或中标通知书为准。 |
| 6 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范、逐页编码、条理清晰、逻辑编排合理、前后内容无矛盾，没有细微偏差得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件本身为准。 |